


输入一个端口，输出八个端口。一个寄存器锁，得到两个数a(d0)和b(d1)，计算、、，插值后的八个数分别是：


单入八出，两倍内插和四倍内插从对应的端口捡数就可以。XY芯片中是三级级联，不同的内插模式从不同的模块选数。
这里需要考虑进位溢出的问题。理论上，插值后的数介于输入的两个数之间，所以最终差值的结果肯定是不会溢出的。但输入的两个数相减计算差值的步骤需要扩展位宽，避免溢出。差值即使溢出也会移位再相加，相加后的值落于二者之间，所以位宽是够用的，最终输出时不需要扩展位宽，也不需要判断是否溢出。
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（存图片的问题，服务器里的图片在保存时只有jpg格式。有些图可能需要保存原始数据，到时候重新绘图。）
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